УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «Витебскдрев»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Дойлин

" 01 " декабря 2021 г

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ**

**НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**ПО ОБЪЕКТУ**:

*«Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7», расположенное по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7*

**г. Витебск, 2021 год**

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный специалист по разработке раздела ОВОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сапего

## План-график работ по проведению ОВОС

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | С 01.12.2021 по 03.12.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 22.12.2021 по 03.01.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 01.12.2021 по 21.12.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 20.12.2021 по 24.12.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики БеларусьЗатрагиваемых сторон\* | С 24.12.2021 по 23.01.2022 включительно (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 23.01.2022 по 29.01.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 31.01.2022 по 01.03.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 02.03.2022 по 17.03.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*\*заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

## Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения)

Планируемая деятельность: «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7», расположенное по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7.

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерно общество «Витебскдрев», Почтовый адрес: 210008, Республика Беларусь, город Витебск, Стахановский переулок, 7, e-mail:drev@vitebsk.by , приёмная тел: (+375 212) 37-49-77(факс).

Обоснование необходимости планируемой деятельности: Планируемая деятельность по объекту «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7» предусматривает строительство:

Здание лесоцеха с автоматической линией распила досок на базе станков DKP6 и D9 с биржей и навесом. Здание одноэтажное с навесом, высотой до низа несущих конструкций 6,3 м и размерами в плане 30х84 м:

- станки по обработке (распилу) бревна древесины, D-9 – 2шт. и DКР 6 – 2 шт;

Цех переработки пиломатериалов. Здание одноэтажное, высотой до низа несущих конструкций 6,3м и размерами в плане 18х36 м:

- станки продольного раскроя WP-100 и VC 700;

- торцовочные станки с нижним расположением пилы СТБ 002 – 2 ед;

- рубительная машина;

Навес для склада готовой продукции V=650м3. Здание одноэтажное, высотой до низа несущих конструкций 4,8м и размерами в плане 8х37,5 м.

Производственной программой проектируемыми цехами предусмотрено производство 275949 м3 пиломатериалов, в том числе, «Цех станков DKP-6 и D-9 с биржей и навесом» в год предусмотрен распил 266445 м3 бревен, а по «Цех переработки пиломатериалов» - 9504 м3/год пиломатериалов.

Проектом предусматривается устройство четырех аспирационных установок АУ-1, АУ-2, АУ-3, АУ-4 (1 аспирационная установка на 1 станок) в здании лесоцеха и одной аспирационной установки АУ-5 в цеху пиломатериалов, с размещением аспирационного оборудования вне помещений производственного цеха.

Принятые технологические решения минимизируют воздействия на компоненты природной среды (отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующиеся отходы от цеха лесопиления перерабатываются в щепу).

Режим работы предприятия принят двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов, при пятидневной рабочей неделе.

Планируемая деятельность предусматривает строительство цеха лесопиления на территории ОАО «Витебскдрев». Реализация заявленных намерений позволит увеличить количество перерабатываемой древесины, расширить экспортный потенциал региона, повысить занятость населения региона и его качества жизни.

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

После проведения процедуры общественных обсуждений, в случае отсутствия обоснованных замечаний и предложений со стороны заинтересованной общественности, материалы отчета об оценке воздействия на окружающую среду будут учтены при подготовке проектной документации, которая в установленном порядке будет представлена для проведения государственных экспертиз. При наличии положительных заключений государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы, заказчик планируемой деятельности, если с его стороны будет принято решение о реализации проектных решений по планируемой деятельности, обратится в Витебский городской исполнительный комитет за получением решения о разрешении проведения строительных работ.

Государственный орган: Витебский городской исполнительный комитет, почтовый адрес: Адрес: 210005, г. Витебск, ул. Ленина 32, тел.: 43-62-59, факс: 43-62-30, e-mail: vitgor@vitebsk.by

Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности: г. Витебск, пер. Стахановский, 7

Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности:

2022 и последующие годы. Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь.

## Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

При проведении ОВОС используется:

достоверная и актуальная исходная информация;

данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль;

методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

## Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:

"Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия";

"Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия";

"Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий";

"Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий";

"Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа";

"Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями".